	Контроллеры задержки и плавного выключения салонного света (autodimmer) 
LD-01, LD-02 
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	Контроллеры плавного включения-выключения света (autodimmer) LD-01 и LD-02. Мягко включают, задерживают отключение при закрывании дверей и плавно выключают ("затухание" или "плавное гашение") свет в салоне автомобиля. 
Контроллер LD-01 для ламп мощностью до 8 Вт. 
Контроллер LD-02 для ламп мощностью до 20Вт.
Контроллер LD-02 имеет дополнительные возможности (см. Основные характеристики). 
Могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик. Купить...

	 
	

Описание-инструкция LD-01 в формате pdf (304 кб) 
Описание-инструкция LD-02 вер. 1.01 в формате pdf (320 кб) 
Описание-инструкция LD-02 вер. 1.00 в формате pdf (350 кб) 



	 
	Проблема

Вы садитесь в машину, закрываете дверь - и гаснет салонный свет! А если на улице темно? Приходится готовиться к поездке в потемках.... И Вы с грустью думаете о тех машинах, в которых свет мягко включается при открывании двери, остается включенным при закрывании ее и после задержки секунд в 10-15 плавно гаснет! Что ж, такое возможно сделать на любой машине, в том числе - и в Вашей! 

Особенности 

Предлагаемые контроллеры имеют очень малые размеры (15 х 27 х 4мм) и при этом:

- отключают салонный свет после закрытия дверей автомобиля с задержкой 20-25 сек с плавным гашением - при неработающем двигателе (в LD-02 задержку можно изменять - от 1 до 120 секунд),

- при открытой двери и выключенном моторе плафон плавно погаснет через 15 минут - данная функция есть в контроллере LD-02, 

- отключают плавно салонный свет при пуске двигателя без задержки, 

- при работающем двигателе задержка не более 1-2 сек вместе с плавным гашением, 

- управляют лампами мощностью до 20Вт (LD-01 - до 8 Вт) (штатные лампы в салонном светильнике имеют, как правило, мощность 5-10 Вт), мощность ограничена только встроенной защитой от короткого замыкания, ток же силового транзистора - до 30А в импульсе, 
- работают и с лампами накаливания и со светодиодами в плафоне, с люминесцентным светильником будет только задержка без плавного гашения, допускается и параллельное соединение ламп накаливания и светодиодных ламп в светильнике; 

- имеют защиту от короткого замыкания в нагрузке,

- не потребляют ток при выключенном салонном свете,

- работают без проблем с сигнализациями и с иммобилизаторами, имеющими функцию "вежливой подсветки" салона;

- устройства не мешают постановке автомобиля на сигнализацию - высокое входное сопротивление устройств (>1MOm).
 

Подключение 

Контроллеры LD-01 и LD-02 устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света: включаются по принципу "переходника", т.е. снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном добавляется контроллер. Установка контроллера в машине занимает не более 5 минут при минимальных знаниях электротехники. 
ВНИМАНИЕ. Контроллеры могут поставляться как с клеммами на выводах, так и без них.

Расположение выводов контроллера LD-01 (вид на плату со стороны деталей, провода – по порядку расположения в плоском кабеле):
"Вход Зажигание " ("+12V Run ") синий 
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"Вход Дверь " ("Sensor") зеленый 
"Выход Лампа " ("Lamp") желтый 
+12В оранжевый 
+12В красный 
"Масса" коричневый 
"Масса" черный

Примечание: Контакты "+12В" и "Масса" продублированы для удобства подключения в автомобиле. 



Расположение выводов контроллера LD-02 (вид на плату со стороны деталей - для наглядности снято защитное покрытие, провода – по порядку расположения в плоском кабеле):
"Вход Зажигание " ("+12V Run ")
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"Вход Дверь " ("Sensor") 
"Выход Лампа " ("Lamp") 
+12В
+12В
"Масса" 
"Масса"

Примечание: Контакты "+12В" и "Масса" продублированы для удобства подключения в автомобиле. 
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Для салонных светильников с лампой 5 Вт можно использовать контроллер LD-01: 
Подключение LD-01 производится "в разрыв", т.е.:
- с плафона снимается разъем и подключаются провода с красными клеммами к центральным контактам плафона и разъема,
- к верхним (см. фото) контактам - черные клеммы,
- к нижнему контакту плафона - синий ("мама" - "Выход" - "Lamp"), 
- к нижнему контакту разъема - зеленый ("папа" - "Вход" - "Sensor"). 
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Для салонных светильников с лампой 10-15 Вт (например, в автомобилях Getz, Accent, Aveo, Lanos, Nexia, Mazda и т.д.) можно использовать контроллер LD-02: 

Подключение LD-02 производится "в разрыв" ( на примере автомобиля Hyundai Getz):
- с плафона снимается разъем и подключаются провода с красными клеммами к крайним контактам разъема плафона с красными проводами;
- подключаются провода с черными клеммами к крайним контактам разъема плафона с черными проводами;
- подключаются провода с зеленой и синей клеммами к центральным контактам разъема плафона с красно-белыми (возможны варианты цветов) проводами. 
На фото показано подключение LD-02 в автомобиль Hyundai Getz. После подключения блок LD-02 можно упрятать в щель над потолочной обивкой (в направлении заднего окна). 
Вся работа по установке занимает не больше 5 минут, причем, квалификация (кроме аккуратности) не требуется. 


[image: image6.png]



Подключение LD-02 (опция R) в автомобиле Chevrolet (Rezzo, Aveo, Lanos), Daewoo Matiz, Mazda и др. - вид на плафон с обратной стороны. 
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Подключение LD-02 (опция G) в автомобиле Hyundai (Getz, Accent и др.) - вид на плафон с обратной стороны. 
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Подключение LD-02 (опция N) в автомобиле Daewoo Nexia - вид на плафон с обратной стороны.
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По желанию можно LD-02 подключить к цепи "+12V Run" (цепь, где +12В есть только при включенном зажигании) - в этом случае плафон будет плавно гаснуть уже при включении зажигания, не дожидаясь пуска двигателя. 

ВНИМАНИЕ! Так как контроллеры LD- 01 и LD-02 имеют несколько вариантов исполнения выводов для подключения в автомобиле, обязательно укажите при заказе данных устройств исполнение (опцию) контроллера или модель Вашего автомобиля:
- опция "G" - 3 пары малых клемм, применение - Hyundai Getz, Accent и др.,
- опция "R" - 2 пары малых клемм +1 кольцевая клемма "масса", применение - Chevrolet Rezzo, Aveo, Lanos и др.,
- опция "N" - 1 пара малых клемм +1 пара средних клемм + 1 пара больших клемм, применение - Daewoo Nexia, 
- опция "L" - 3 пары малых клемм, применение - Lada 2108-2115, 
- опция "E" - без клемм - под соединение пайкой или скруткой, применение - для любых автомобилей. 



Принцип работы контроллеров LD-01 и LD-02

1. При замыкании контакта "Вход-Sensor" на "массу" автомобиля, т.е. при открывании двери, салонная лампа плавно загорается в течение 1 секунды и продолжает гореть на полную яркость.

2. При замыкании контакта "Вход-Sensor" на "+12В" либо при оставлении его неподключенным, т.е. при закрывании двери - салонная лампа (вывод "Lamp") продолжает гореть в течение 1-120 секунд и плавно гаснет - при неработающем двигателе (в LD-02 задержку можно изменять - от 1 до 120 секунд). 

3. При пуске двигателя свет плавно гаснет в течение 1-2 сек, не отрабатывая задержку. Если контроллер подключен к цепи "+12V Run" (цепь, где +12В есть только при включенном зажигании), плафон будет плавно гаснуть уже при включении зажигания, не дожидаясь пуска двигателя. 

4. При работающем двигателе задержка отключения салонного света вместе с его плавным гашением сокращается до 1-2 секунд. 

5. При неработающем двигателе и открытой двери контроллер LD-02 через 15 минут плавно погасит плафон. (Данная функция присутствует только в LD-02). 

6. При случайном замыкании контактов лампы (при КЗ) сработает встроенная защита контроллера и при устранении замыкания он опять готов к работе.

7. Контроллер LD-02 имеет возможность подстройки параметров под конкретный автомобиль: имеется кнопка для адаптации. Возможен и сброс в заводские установки. 
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Кнопка на контроллере LD-02 позволяет подстроить параметры по своему вкусу (см. Инструкцию) 

 

8. Контроллеру не страшны неправильные подключения, однако правильно работать он будет только при правильном подключении.
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Напряжение на салонной лампе регулируется с помощью электронного силового MOSFET-ключа в режиме PWM (ШИМ - широтно-импульсной модуляции). Для определения момента пуска двигателя используется микросхема АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Управление осуществляется процессором фирмы Microchip (USA).
 


ВНИМАНИЕ! В контроллере LD-02 версии ПО 1.01 в отличие от предыдущих версий применен новый, более надежный, алгоритм определения работающего двигателя, не использующий замер бортового напряжения - исключены также и настройки пороговых значений напряжения.
При выключенном зажигании и выключенном салонном свете контроллер практически не потребляет ток: менее 0.01мкА для LD-01 (1мА для LD-02), что равнозначно его полному отключению от борт.сети автомобиля.


Основные характеристики контроллеров LD-01 и LD-02: 

LD-01
LD-02
Напряжение рабочее, В
8-16
6-20
Потребляемый ток при выключенной салонной лампе (мах), А
0
0,001
Ток управления по входу "Sensor" (мах), А
0,0003
0,0003
Коммутируемый ток (мах), А, ограничен защитой от перегрузки и от КЗ 
1
2
Коммутируемая мощность (мах), Вт, ограниченная электронной защитой 
8
20
Время "мягкого" включения, сек
1
1
Время задержки до полного выключения света при закрывании двери, включая плавное гашение (двигатель не работает), сек
15...20
изменяемое от 1 до 120 секунд
Время задержки до полного выключения света при закрывании двери, включая плавное гашение (двигатель работает), сек
1...2
1...2
Время задержки до автовыключения света при открытой двери, включая плавное гашение (двигатель не работает), минут
-
15
Автовыключение света при открытой двери, (двигатель работает), минут
нет
нет
Защита от перегрузок во внешних цепях
есть
есть - две ступени
Герметичное исполнение 
да
да
Рабочая температура
-50...+100С
-50...+100С
Размеры, длина - ширина - толщина
27 х 15 х 4
27 х 15 х 4
Вес, г
3
3
 


