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«Стеклоподъемник с электроприводом? Баловство», – скажут одни. «Круто!» – воскликнут другие. Третьи пожмут плечами: «Все хорошо, что хорошо работает». Кто прав? Лучше проверить самим. 

На выставке ААС’2001 фирма «Автооборудование-М» представила новинку – легкие, оригинальной конструкции стеклоподъемники. Их-то и поставим. 

Отключаем аккумуляторную батарею, снимаем обивку передних дверей и штатные стеклоподъемники. 
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	Комплект деталей штатного стеклоподъемника.
	У электрического – деталей меньше и конструкция проще.


Опускное стекло оставляем в двери, зафиксировав от падения упором. Размечаем (рис. 1) на стойках и дверях и сверлим отверстия диаметром 14 мм для прокладки проводов. Можно использовать и имеющиеся, если на автомобиле стоят электроприводы дверных замков. 
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	Рис.1.


Сначала смонтируем электрическую часть комплекта (см. схему на рис. 2). Так проще проверить правильность работы стеклоподъемника во время установки. 
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	Рис.2.


Снимаем вставку панели приборов, закрывающую блоки предохранителей. 
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	Отвинчиваем два винта крепления левого блока предохранителей.


Вытягиваем блок на себя, чтобы стали доступны соединенные с ним провода. 

Внимание: провод питания «+» электростеклоподъемника (ЭСП) не следует подключать непосредственно к предохранителю прикуривателя (№ 8). Используем резервный на 15 А (№ 1, крайний слева). Если он иного номинала – заменим нужным. 
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	Соединяем один из двух красных проводов, идущих от предохранителя прикуривателя, с любым выводом резервного предохранителя.


К другому выводу подсоединяем провод и прокладываем его к клавишам ЭСП на консоли панели приборов (штатное их положение). Поддев отверткой, вынимаем заглушки их гнезд. Для удобства работы снимаем вещевой ящик и полку под ним. 

Поддевая отверткой, снимаем переднюю вставку консоли, прижимающую чехол рычага КП и закрывающую два нижних винта крепления обоймы передней пепельницы. Отвинчиваем четыре винта крепления корпуса пепельницы и снимаем ее. 

Соединяем провод питания «+», подведенный от блока предохранителей, с красным проводом блока защиты (БЗ). 
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	Блок защиты.


Внимание: пользование электростеклоподъемником без БЗ категорически запрещается. 

Блок защиты отключает питание, если потребляемый ток превысил 8,5 А. Это бывает при увеличении сопротивления движению стекла: между стеклом и дверью оказалась зажата рука, голова или иная часть тела, или посторонний предмет; стекло сработало до упора, примерзло к уплотнителю и т. п. Черный «массовый» провод блока защиты соединяем с черным проводом, идущим от корпуса прикуривателя к штатной соединительной колодке. С ним же соединяем вывод «6» правой клавиши. Белые провода БЗ соединяем с выводами «3» правой и левой клавиш и укладываем блок под консолью. 

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	Вывод «1» правой клавиши (подсветка) соединяем с желтым проводом подсветки прикуривателя.
	Выводы «1» и «6» левой клавиши подключаем параллельно соответствующим выводам правой.


Прокладываем провода от выводов «2» и «5» правой и левой клавиш в соответствующие двери. 
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	Через отверстия в стойках и дверях провода прокладываем через кабельные вводы (жесткие резиновые трубки, исключающие перегибы и перетирание проводов).


Размечаем на внутренней панели каждой двери отверстия крепления рейки ЭСП (см. рис. 3). 
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	Рис.3.
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	Верхнего…
	…и нижнего.


Сверлим по два отверстия диаметром 5,2 мм в каждой двери. Чтобы кромки отверстий не ржавели, замазываем их «Мовилем» или закрашиваем любой эмалью. 
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	Вводим ЭСП в полость правой (левой) двери через нижнее окно.


Правые и левые стеклоподъемники обозначены на каретке 3 (см. рис. 3) метками «Пр» и «Л», соответственно. Совмещаем крепежные отверстия ЭСП с просверленными отверстиями во внутренней панели двери. Если внутри дверей проложены другие провода (например, управления электроприводом замков), они не должны попасть под нижний кронштейн рейки 2 ЭСП. 
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	Завинчиваем верхний винт в бобышку 1 на рейке стеклоподъемника.
	Завинчиваем нижний винт 5 крепления кронштейна к панели, удерживая ключом «на 8» гайку внутри двери.
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	Ключом «на 10» завинчиваем гайку 4 крепления рейки к кронштейну (см. рис. 3).


Проверяем, чтобы длина проложенных к ЭСП проводов была достаточной для крайних положений его каретки, но не излишней. 
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	Подключаем провода к ЭСП.


Помещаем провода с разъемом внутрь двери. 

Аналогично ставим стеклоподъемник другой двери. 

Подключаем аккумуляторную батарею и включаем габаритные огни автомобиля – клавиши управления ЭСП должны подсвечиваться. Если нет – меняем местами провода на выводах «3» и «6» соответствующей клавиши. 

На короткое время поочередно включаем ЭСП (помните – внутри дверей незакрепленные стекла), чтобы убедиться в правильности их соединения с проводами питания. Если направление движения стеклоподъемника не совпадает с положением клавиши, меняем местами провода в его разъеме. 

Нажав на соответствующее плечо клавиши, опускаем каретку вниз до упора. 

Убираем упор из-под стекла, совмещаем пазы на каретке с отверстиями в обойме стекла. 
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	Слегка прижав стекло к вертикальной направляющей двери, завинчиваем два винта крепления обоймы к каретке.
	Для облегчения хода стекла осаживаем на место горизонтальный наружный уплотнитель. Полезно смазать уплотнители любой нейтральной смазкой, например силиконовой.


Проверяем работу стеклоподъемника: стекло должно перемещаться плавно, без заеданий и перекосов, в крайних положениях ЭСП должен отключаться. 
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	Отверстия ручек штатных стеклоподъемников закрываем заглушками и устанавливаем обивку двери.


Аналогично собираем ЭСП второй двери. 

Предупреждения: 

Если используем провода не из комплекта электростеклоподъемника, их сечение должно быть не менее 0,75 мм2. Все соединения проводов тщательно изолируем. Клавиши можно поставить в другом удобном месте – принцип подключения не изменится. Провода прокладываем без резких перегибов, сильно не натягивая, и по возможности закрепляем – например, изолентой – к штатной проводке. 

Рекомендация фирмы «Автооборудование М»: 
Если автомобиль оборудован охранной сигнализацией, полезно оснастить его дополнительным модулем управления электростеклоподъемниками. Он автоматически поднимает стекла при постановке машины на охрану. Фирма также планирует комплектовать стеклоподъемники блоками защиты с такой функцией. 
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