СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ: СДЕЛАЙ САМ. Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов, и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя, невозможно.
В основе самодельного реле - таймер NЕ555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежность не гарантирую). Он управляет силовым полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с Р-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобрать опытным путем - от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть в 10 раз меньше, чем у R2. При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 -2,2-4,7 мкф*50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора, тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле - на ближайшей станции техобслуживания у электриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить. Цена транзистора и микросхемы - по 5-10 рублей, резисторов - от 50 копеек до рубля.
Чтобы оценить стоимость каждой из этих переделок, прибавьте к деньгам, отданным в уплату за детали, стоимость вашего труда, но и вычтите стоимость удовольствия от удачно выполненной работы. Если, конечно, сможете оценить его в денежном эквиваленте. В итоге, уверен, денежные затраты покажутся ничтожно малы.





Схема самодельного реле поворотов. DD1 - NЕ555 (КР1006ВИ1); 
VT1 - IRFU5305; 
VD1-VD4 - светодиодные указатели поворотов; 
С1 - 2,2-4,7* мкфх5О В; 
С2 - 0,1-0,2 мкФ; 
R1 = 0,1R2; 
R2 200*кОм; 
RЗ - 3 кОм; 
R4 - 1-1,5 кОм; 
5 - переключатель на руле. 
Номиналы деталей, помеченные звездочками, нужно подобрать опытным путем.
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