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Тракторный генератор Г96.3701
Номинальное напряжение 14 В, мощность 1000 Вт. Имеет более 40 модификаций, отличающихся размерами приводных шкивов, климатическим исполнением, наличием вывода фазы переменного напряжения и модификации с наличием выводов отдельной обмотки для использования в системах электрооборудования с двумя уровнями напряжения 12/24 В.

Предназначен для установки на тракторы Минского тракторного завода, комбайны «Дон» и другие, а также для тракторов других производителей стран СНГ.
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Перечень модификаций и размеры приводных шкивов генераторов Г96.3701 см. 
в таблице №4.
Применяемость генераторов Г96.3701 см. в таблице №1. 


Перечень модификаций и размеры приводных шкивов

тракторных генераторов Г96.3701 
	№

п/п
	Условное сокращенное обозначение
	Климатическое исполнение
	Параметры шкива
	Масса не более

кг

	
	
	
	Колич. Ручьев


	др, 

мм
	вр, 

мм
	угол град
	шаг между руч., мм
	

	1 
	Г960.3701
	УХЛ
	1
	80
	12,5
	34
	–
	6,2

	2 
	Г960.3701-1
	УХЛ
	1
	80
	12,5
	34
	–
	6,2

	3 
	Г9607.3701
	Т
	1
	80
	12,5
	34
	–
	6,2

	4 
	Г961.3701
	УХЛ
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,2

	5 
	Г961.3701-1
	УХЛ
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,3

	6 
	Г9617.3701
	Т
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,2

	7 
	Г9617.3701-1
	Т
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,3

	8 
	Г962.3701
	УХЛ
	1
	90
	11
	34
	–
	6,7

	9 
	Г9627.3701
	Т
	1
	90
	11
	34
	–
	6,7

	10 
	Г9635.3701-1
	О
	2
	72
	11
	34
	17
	6,35

	11 
	Г9635.3701-1В
	О
	2
	72
	11
	34
	17
	6,35

	12 
	Г9635.3701-1-2
	О
	2
	72
	11
	34
	17
	6,35

	13 
	Г964.3701
	УХЛ
	1
	80
	11
	34
	–
	6,2

	14 
	Г964.3701-1
	УХЛ
	1
	80
	11
	34
	–
	6,3

	15 
	Г964.3701-1 ТВ
	УХЛ
	1
	80
	11
	34
	–
	6,35

	16 
	Г964.3701-1-2
	УХЛ
	1
	80
	11
	34
	–
	6,35

	17 
	Г9645.3701-1
	О
	1
	80
	11
	34
	–
	6,3

	18 
	Г9645.3701-1-2
	О
	1
	80
	11
	34
	–
	6,3

	19 
	Г9647.3701
	Т
	1
	80
	11
	34
	–
	6,2

	20 
	Г9647.3701-1
	Т
	1
	80
	11
	34
	–
	6,3

	21 
	Г9647.3701-1 ТВ
	Т
	1
	80
	11
	34
	–
	6,35

	22 
	Г9647.3701-1-2
	Т
	1
	80
	11
	34
	–
	6,35

	23 
	Г965.3701
	УХЛ
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,2

	24 
	Г965.3701-1
	УХЛ
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,3

	25 
	Г9657.3701
	Т
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,2

	26 
	Г9657.3701-1
	Т
	1
	80
	8,5
	34
	–
	6,3

	27 
	Г966.3701
	УХЛ
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,7

	28 
	Г9667.3701
	Т
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,7

	29 
	Г967.3701
	УХЛ
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,7

	30 
	Г967.3701-1
	УХЛ
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,8

	31 
	Г9677.3701
	Т
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,7

	32 
	Г9677.3701-1
	Т
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	6,8

	33 
	Г968.3701
	УХЛ
	2
	80
	11
	34
	17
	6,7

	34 
	Г968.3701-1
	УХЛ
	2
	80
	11
	34
	17
	6,8

	35 
	Г968.3701-1-2
	УХЛ
	2
	80
	11
	34
	17
	6,85

	36 
	Г9685.3701-1
	О
	2
	80
	11
	34
	17
	6,8

	37 
	Г9685.3701-1К
	О
	2
	80
	11
	34
	17
	6,8

	38 
	Г9685.3701-1-2
	О
	2
	80
	11
	34
	17
	6,85

	39 
	Г9687.3701
	Т
	2
	80
	11
	34
	17
	6,7

	40 
	Г9687.3701-1
	Т
	2
	80
	11
	34
	17
	6,8

	41 
	Г9687.3701-1-2
	Т
	2
	80
	11
	34
	17
	6,85

	42 
	Г9695.3701-1
	О
	1
	72
	11
	34
	–
	6,3

	43 
	Г9695.3701-1В
	О
	1
	72
	11
	34
	–
	6,3

	44 
	Г9695.3701-1П
	О
	2
	80
	11
	40
	3,56
	6,6

	45 
	Г9695.3701-1-2
	О
	1
	72
	11
	34
	–
	6,3


Технические характеристики генераторов производства ОАО «Радиоволна» и их применяемость
	Тип генератора
	Тип двигателя
	Вид техники
	Ном. мощн., Вт
	Ном. напр., В
	Макс. нагр. тока, А
	Ном. частота вращ.
	Макс. частота возб., об/мин
	Вес, кг
	Параметры шкива
	Заменяет генератор

	
	
	
	
	
	
	
	с ак. батар.
	без ак. бат.
	
	Кол-во руч.
	Др., мм
	Вр., мм
	Угол град.
	Шаг м/ду руч., мм
	

	Г960.3701(-1)
	СМД-60, СМД-62, СМД-73, двигатели ХЗТД
	Т-150К, Т-130М, Т-10, 140, 170, комбайн ПСК-6
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,2
	1
	80
	12,5
	34
	-----
	Г1000.10.1

	Г961.3701(-1)

Г9617.3701(-1)
	СМД-18П, двигатели «Алтай-дизель»
	Т4А, Т4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,3
	1
	80
	8,5
	34
	-----
	Г1000.01.1

	Г962.3701

Г9627.3701
	
	«Енисей 1200», корнеуб. маш. Харьк. з-д «Серп и молот», ДОН-1200, 1500
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,7
	1
	90
	11
	34
	-----
	Г1000.05.1

	Г964.3701 (-1)

Г9647.3701(-1)
	Д-260, Д-245.5, Д-245.7
	МТЗ-80,82, Т-70, 70В, 80,90С, Т-150КС, МТЗ-1221, КСК-150, погрузчик ТО-28
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,3
	1
	80
	11
	34
	-----
	Г1000.04.1

	Г965.3701

Г9657.3701
	СМД-18П, двигатели «Алтай-дизель»
	«Енисей 1200»
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,2
	1
	80
	8,5
	34
	-----
	

	Г966.3701 (-1)
	
	комбайны
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,7
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	

	Г967.3701 (-1)

Г9677.3701
	СМД-236-Д2, СМД-236-31
	Т-150
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,8
	2
	74,5
	8,5
	34
	13
	Г1000.11.1

	Г968.3701 (-1)

Г9687.3701(-1)
	СМД-18, СМД-21, СМД-22А,     СМД-31
	Комбайны «Нива», «Сибиряк», «Колос», погрузчик ТО-18Б, МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А
	1000
	14
	72
	4500
	1250
	1250
	6,8
	2
	80
	11
	34
	17
	Г1000.08.1
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